Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 10인치(Passive(8Ω) / Bi-amp(LF8Ω / HF16Ω) 모드 전환이 가능한 스피커로써, 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 혼이 회전가능하여야 한다. 간편한 설치를 위해 10㎜ I-Bolt 지점이 14개 있어야 하며, 2개의 각도가 가능한 스피커 스탠드 폴 마운트(90° / 80°)로 설치가 가능하여야 한다. 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로써, 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다. 초경량 보이스 코일 및 독자적 냉각 시스템을 적용하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 58㎐ ~ 19㎑

- 허용 입력	RMS	: 250W

PROGRAM	: 500W

PEAK	: 1,000W

- 최대음압레벨	: 126㏈

- 드라이버	LF	: 10“ customized driver, 3“ voice coil

HF	: 1.5“ voice coil

- 지향각도	: 90° x 60°

- 임피던스	: 8Ω(8Ω / 16Ω)

- 커넥터	: Speakon

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 330 x 605 x 305