Speaker (MS-1102PN)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 10인치 액티브 스피커로써, Class D 앰프가 내장되어 있어 무게가 경량화 되어야 하며, 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 혼이 회전 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위해 10㎜ I-Bolt 지점이 14개 있어야 하며, 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로써, 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다. 초경량 보이스 코일 및 독자적 냉각 시스템을 적용하여야 한다. 간편한 4개의 DSP프리셋이 있어 현장에 적합한 음향프로그램을 손쉽게 구성할 수 있어야 한다. Dante Network BK2가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 58㎐ ∼ 19㎑

- 최대 음압레벨	: 126㏈

- 지향각도	: 90° x 60°

- 내장 앰프 출력	: 250W

- 앰프 타입	: CLASS –D

- 네트워크 방식	: DANTE BK2

- 트랜듀서	LF	: 10“ Customized driver,

3" voice coil

HF	: 1.5“ voice coil

- 커넥터	: EtherCON x 4, XLR combo x 2,

XLR(m)

- 소비전력	: 200W

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 330 x 605 x 320 (±1)

- 중량	: 18㎏ (±1)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.