Speaker(Subwoofer)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 15인치 싱글 드라이버 패시브 서브우퍼로써, 무지향성을 가져야 한다. 최고급 러시아산 자작나무의 13-PLY 재질로써 풍부한 음향을 구현하여야 한다. 초경량 보이스 코일 및 독자적인 냉각시스템이 적용하여 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 41㎐ ~ 560㎐

- 허용 입력	RMS	: 700W

PROGRAM	: 1,400W

PEAK	: 2,800W

- 최대음압레벨	: 133㏈

- 드라이버	LF	: 15“ customized driver, 4“ voice coil

- 지향각도	: 무지향성

- 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: Speakon

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 625 x 530 x 535