Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 간편한 4개의 DSP 프리셋(Music / Speech / Club / Live)이 가능한 Dante Network 액티브 스피커로써, 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 혼이 회전가능하여야 한다. 간편한 설치를 위해 10㎜ I-Bolt 지점이 24개 있어야 하며, 2개의 각도가 가능한 스피커 스탠드 폴 마운트(90° / 80°)로 설치가 가능하여야 한다. 또한 Class-D앰프 채용으로 경량화되어야 하며 Dante Network BK2 적용으로 기존 데이터 입력케이블에 문제가 있을시 여분의 데이터 케이블을 통해 바로 출력이 가능하여야 한다. DSP가 내장되어 있어서 Volume, PEQ(17Band), Polarity, Delay(100ms) 가 제어 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 54㎐ ~ 19㎑

- 허용 입력	RMS	: 400W

PROGRAM	: 800W

PEAK	: 1,600W

- 최대음압레벨	: 131㏈

- 드라이버	LF	: 15“ customized driver, 3“ voice coil

HF	: 1.7“ voice coil

- 지향각도	: 90° x 60°

- 임피던스	: 8Ω / 16Ω

- 커넥터	: EtherCON x 4, XLR combo x 2,

XLR x 1(m)

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 465 x 785 x 450

- 중량	: 29.30kg