DIGICON AUDIO MIXER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 DIGICON MIXER로서 PA시스템에 적합한 설계이어야 한다. 12IN, 4OUT의 채널을 구성하며 전용소프트웨어로 컴퓨터로 제어가 가능하여야 한다. 디지링크 기능이 있어 소스기기를 제어하며 선택적으로 랜을 이용하여 네트워크 구성이 가능하여야한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: Mono 8CH, Stereo 2CH

- 신호 대 잡음비	: 80㏈ 이상

- 주파수 특성	: 30㎐ - 18㎑

- 입력 감도	: -50㏈m/600Ω(Electronic Balanced),

-20㏈m/10㏀ (Unbalanced)

- 라인 입력 감도	: 0㏈m/10㏀ (Unbalanced)

- 녹음 출력 감도	: -6㏈m/10㏀ (Unbalanced)

- 소비 전력	: 30W

- 통신방식/속도	: RS-232/9,600bps

- 사용 전압	: DC24V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 177 x 230

- 중량	: 4.5kg

** MX1204 또는 동등 이상품 이어야 한다.