POTABLE AMP

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 파워를 내장한 소형믹서로써 3개의 입력채널 볼륨 컨트롤이 가능해야한다. 출력 전류리미팅, 온도보호회로, 직류검출보호회로가 있어 기기를 보호할수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 50㎐~15㎑

- 전 고조파 의율	: 1%

- 출력 임피던스	: 333, 163, 21 , 4Ω

- 정격 출력	: 50W

- 사용 전원	: AC100~240V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 270 x 76 x 230

- 중량	: 5.2kg

** PA0030 또는 동등 이상품 이어야 한다.