POWER AMP

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 저 잡음 고출력 회로를 채택 95㏈이상의 신호 대 잡음비와 260W RMS 정격 출력 시 의율 1%이하의 성능을 발휘 할 수 있어야 한다. 또한 INPUT MODULE을 장착하여 High Pass Filter, Low Pass Filter를 필요에 따라 스위치로 조작할 수 있는 것이어야 하고, 이를 통해 고역이나 저역 부분의 잡음유입을 제거할 수 있는 것이어야 한다. 또한 입력신호의 크기를 Main Control Computer에서 제어가 가능하고 개별, 그룹조절이 가능한 것이어야 한다. 앰프의 각종기능의 정상작동 여부를 중앙 CPU에 자동으로 통보해 줄 수 있고, 통신은 RS-232 포트를 이용하고 9,600 bps속도로 통신을 할 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격 출력(의율1%)	: 260W x 1CH

- 입력 감도/임피던스	: 1V/10㏀, BAL

- 주파수 특성(+1/-3㏈)	: 50㎐ ~ 17㎑

- 전 고조파 의율	: 1% 이하

- 고역통과 필터특성(400㎐)	: -3㏈/OCTAVE

- 저역통과 필터특성(15㎑)	: -3㏈/OCTAVE

- 신호 대 잡음비	: 95㏈ 이상

- 소비 전력	: 700W x 1CH

- 사용 전압	: AV220V/60㎐, DC24V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 133 x 378

- 중량	: 19kg

** PA2261/M 또는 동등 이상품 이어야 한다.