POTABLE AMP

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 파워를 내장한 소형믹서로써 6개의 입력채널 볼륨 컨트롤이 가능해야한다. 출력 전류리미팅, 온도보호회로, 직류검출보호회로가 있어 기기를 보호할수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 50㎐ ~ 15㎑

- 전 고조파 의율	: 1%

- 출력 임피던스	: 42, 21, 2.6, 4Ω

- 정격 출력	: 240W

- 사용 전압	: AC100~240V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 420 x 88 x 320

- 중량	: 11.8kg

** PA6240 또는 동등 이상품 이어야 한다.