POWER DISTRIBUTOR

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 음향기기의 흐름에 따라 전원을 공급하고 역순으로 차단하는 순차전원공급장치로써 8채널 까지 음향기기를 연결 할 수 있고 전원을 켜면 1번 채널부터 8채널 순으로 일정간격을 두고 전원을 공급할 수 있어야 하며, 끌때에는 역순으로 차단하여 전원의 과부하 현상이나 충돌을 줄일 수 있어야 한다. 파워앰프가 켜져있는 상태에서 믹서나 아웃보드들을 ON/OFF 하게 될 때 발생하는 증폭된 노이즈에 의한 스피커에 전달되는 부담을 줄일 수 있어야 한다.  또한 전면 패널에는 전압상태를 표시하여 별도의 전압 TESTER 없이도 전원공급상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 조명연결장치도 탑재되어 어두운 환경에서도 원할이 작업을 진행 할 수 있어야 한다. BY-PASS기능이 포함되어 순차전원공급기능이 필요 없을 때에는 직접 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- AC Voltage Meter	: Line Input

/Output, AC Voltage Meter 내장

- 채널 수	: 8CH or 7CH + 고정 1CH

- 채널 당 적정 부하 한계	: 220V / 10A, 2200W / Channel

- 채널 당 최대 부하 한계	: 220V / 15A, 3300W / Channel

- 전체 채널 합계 부하 한계	: 220V / 50A

- 연속작용 사이의 시간 간격	: 0.5초, 1초, 2초, 4초

- 링크	: 가능

- 램프전압	: AC / 12V /400mA

- DC 출력전압	: DC / 24V / 2A

- Control	: Sequency On

/ Lamp, By-Pass,

7~8CH Sequency selector

- 링크시 사용하는 케이블	: DIN 6P Cable

- 지시등 (LED)	: Power, Channel On, Bypass, DIRECT OUT(1CH)

- 출력단자(Out Connector)	: 3단자 전원 터미널 블록

- Remote Signal Connector	: DIN 6P JACK

- Remote SW, LED	: RCA JACK

- 사용 전압	: 220V/60Hz, 산업용 전기

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 480 x 89 x 300

- 중량	: 7.5 Kg

** PD2218 또는 동등 이상품 이어야 한다.