POWER DISTRIBUTOR

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 렉 시스템에 장착된 제반 기기의 전원을 종합적으로 제어할 수 있어야 하며, 교류 및 직류 관련 기기들을 사용함에 편리하여야 한다. 본체의 전원이 OFF되어 있는 상태에서도 원격 조작기에 의하여 전원을 제어(ON)할 수 있어야 한다. AC와 DC의 각 전압을 감시할 수 있는 LED의 채용으로 정확한 모니터링과 시각적인 피로함이 없어야 한다.

2) 기기특성

- 직류 전원 출력	: DC24V, 20A

- 교류 전원 출력	: Switched GROUP 1(1KW x 4out)

GROUP 2(1KW x 4out)

Unswitched (1KW x 2out)

- 통신방식/속도	: RS-232 / 9,600 bps

- 사용 전원	: AC220V, 50㎐~60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 133 x 378

- 중량	: 5.6kg

** PD2320 또는 동등 이상품 이어야 한다.