WIRELESS RECEIVER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 925㎒ 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 32채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이어야 한다. 다이버시티 방식을 사용하여 수신 지향성이 넓어야 하며, 기기 전면의 LED로 신호의 레벨을 확인할 수 있어야 한다. UHF 주파수대의 PLL 방식으로 깨끗한 음질과 다 채널 동시 사용하고 톤 코드 방식으로 외부 노이즈를 완전히 차단한다. 또 혼선 없이 동시에 최대 5~8 시스템 까지 사용할 수 있으며 송신기 전원을 1.5V 알라카인 건전지와 1.2V 니켈수소 충전 건전지 사용으로 편리성 보장해준다 .

2) 기기특성

- 수신 주파수	: UHF 925㎒~932㎒

- 주파수 응답도	: 50㎐ ~ 17㎑(-3㏈)

- 신호 대 잡음비	: 100㏈

- 발진 방식	: PLL Synthesized

- 톤 주파수	: Dual tone code 방식 <특허>

- 사용 전압	: DC12V/500mA

- 채널 수	: 32CH(1그룹 16CH, 2그룹 16CH)

- 외형 규격(W x H x D) ㎜	: 212 x 44 x 145

- 중량	: 600g

** PGX9-1 또는 동등 이상품 이어야 한다.