WIRELESS PIN MICROPHONE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900㎒ 대역의 신호로 변조하여 무선 송출하는 기기로써 최대 32채널을 사용할 수 있는 BODY PACK 타입의 기기이어야 한다. 고효율의 전류 소비 구조로 장시간 마이크 사용이 가능하여야 하며, 고성능의 내장 안테나 구조로 안테나 파손의 염려가 없어야 한다. 또한 Low 배터리 상태가 되면 LED가 점멸되어 배터리 교체시기를 알려주는 기능이 있어야 한다.UHF 주파수대의 PLL 방식으로 깨끗한 음질과 다 채널 동시 사용하고 톤 코드 방식으로 외부 노이즈를 완전히 차단한다. 또 혼선 없이 동시에 최대 5~8 시스템 까지 사용할 수 있으며 송신기 전원을 1.5V 알라카인 건전지와 1.2V 니켈수소 충전 건전지 사용으로 편리성 보장해준다 .

2) 기기특성

- 수신 주파수	: UHF 925㎒~932㎒

- 주파수 응답도	: 50㎐~17㎑

- 발진 방식	: PLL Synthesized

- 톤 주파수	: Dual tone code 방식 <특허>

- 사용 전압	: 3V

(1.5V size 알카라인 건전지 x 2EA

or size 충전건전지 x 2EA)

- RF 출력	: 10mW

- 채널 수	: 32CH(1그룹 16CH, 2그룹 16CH)

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 65 x 133 x 23.5

- 중량	: 80g (건전지 제외)

** PGX9-51 또는 동등 이상품 이어야 한다.