PRE AMPLIFIER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 PRE AMP MIXER로서 PA SYSTEM용으로 적합하게 구성할 수 있으며 Link기능 In/Output 전 채널 구성 되어있다 채널은 10 input 2 out으로 구성되어 있으며 외부 잡음을 제거할 수 있는 고성능 전자 밸런스 회로를 채택한 것이어야 한다. 입력채널 1, 2에 PRIORITY 기능을 적용하여 방송 우선권을 부여할 수 있으며 ±12V 양전원 적용으로 다이나믹 레인지가 넓어야 한다. POWER DELAY의 적용으로 전원 투입시 쇼크노이즈를 방지하고 출력측에 LED DISPLAY 모니터를 적용하여 출력의 감시가 용이하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 10CH

- 출력 채널	: 2CH

- 입력 감도	: -50㏈u/-20㏈u (Mic/Line)

- 주파수 특성(±3㏈)	: 20㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비	: 70㏈ 이상

- 고조파 왜곡	: 0.02% 이하

- 출력 레벨	Master	: 0㏈m, 600Ω/Balanced

REC	: -5㏈m, 10㏀

- E.Q	: 2Band(100㎐, 10㎑)

- 소비 전력	: 7W

- 사용 전압	: AC220V/60㎐, DC24V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 378

- 중량	: 4.5kg

** PP2212 또는 동등 이상품 이어야 한다.