DIGITAL MATRIX

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 PA SYSTEM의 DATA로 제어하는 기기로 DATA 저장, 제어하는 메인장비이며 음원소스에 대한 우선순위 제어 및 방송선택 지역을 제어하여야 한다. 초기 설치 시 PC로 데이터 셋업 및 저장해야 하며 손쉽게 편집이 가능해야 한다. Digi Link III, NEC 포맷을 지원하는 음원소스 장비에 대하여 원격에서 제어가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 음원 소스 기기 제어 방식	: DIGI LINK III or NEC FORMAT

- 음원 소스 기기 제어 채널	: 3CH

- 통신방식/통신속도	: RS-232/9,600bps

- 사용 전원	: DC24V, 300mA

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 378

- 중량	: 약 5㎏

** PX2116G 또는 동등 이상품 이어야 한다.