Digital Receiver Amplifier

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 D-Class를 적용한 고출력 경량화 디지털 리시버 앰프로 Blutooth와 MP3 재생이 가능하여야 하며, 리모콘을 이용한 편리한 조작이 가능하여야 한다. 또한 기본 3개의 마이크 입력 채널과 개별 입력 조정 볼륨을 제공하여야 하며, 3.5“ Aux 입력 단자 및 외부 기기 입력 용도의 라인아웃 단자를 제공하여야 한다.

2) 기기 특성

- 구성	: 본체, 유선 미니마이크,

무선 핸드마이크

- 주파수 특성	: 50㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비	: 70㏈

- 정격 출력	: 178W

- 스피커 임피던스	: 4Ω

- 마이크 임피던스	: 600Ω

- 최대 허용 입력	: -36㏈

- MP3/Bluetooth Player 기능	: MP3(USB메모리) 파일 재생,

FM radio 튜너, Bluetooth 연결

- 지원 파일 포맷	: MP3

- 전원	: DC24V / 6.6A

- 외형규격(W x H x D)	: 200 x 55 x 200㎜

- 중량	: 1㎏

** RA2054W 또는 동등 이상품 이어야 한다.