REMOTE AMP

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 DIGI Combo System과 연동하여 원격지에서 안내방송 및 CDP, DECK, TUNER 등을 이용해 음악방송 및 안내방송이 가능한 것이어야 한다. 또한 방송 전 차임으로 예고 및 종료 음을 송출하는 기능(차임 버튼 누를 때 다른 음원과 믹싱되어 송출)과 마이크, 차임, AUX의 개별 볼륨 조절 가능하여야 하고, 각종 동작 상태를 LED Indicator로 확인 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 레벨	: 50㏈m/-10㏈m

- 출력 레벨	: 0㏈

- 신호 대 잡음비	: -60㏈ 이상

- 고조파 왜곡율	: 0.1% 이하

- 사용 전압	: DC24V

- 통신 방식	: F.S.K

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 201 x 68 x 212

- 중량	: 1.5㎏

** RG2020A 또는 동등 이상품 이어야 한다.