RG & LINE CHECKER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 MAIN PROCESSOR UNIT로부터 전송되어 오는 DATA신호를 수신하여 주차장 및 옥외를 제어하는데 적합한 장비 이어야하며, 라인 체커 기능을 내장하여 선로의 불량 유무 확인이 가능해야 한다. 스피커 연결방식이 2선식인 기기 이어야한다.

2) 기기특성

- 출력 채널	: 16CH

- 입력 채널	: 16CH

- 통신 방식/속도	: RS-232/9,600 bps

- 사용 전원	: DC 24V, 0.2A 이하

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 212 x 58 x 284

- 중량	: 2.6㎏

** RX2016 또는 동등 이상품 이어야 한다.