TUNER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 TA시리즈 포터블 앰프의 부속품으로 USB 및 AM/FM 튜너 모듈이다.

2) 기기특성

- AM	주파수 대역	: 522㎑ ~ 1620㎑z

중간 주파수	: 450㎑

감도	: 35㏈u@S/N20㏈

- FM	주파수 대역	: 87.5㎒ ~ 108㎒

중간 주파수	: 10.7㎒

감도	: 10㏈u@S/N30㏈

** TSU3 또는 동등 이상품 이어야 한다.