COMPACT SPEAKER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 컴팩트한 플라스틱 재질의 다용도 2웨이 스피커로써 트랜스 내장의 “T“버전 모델이어야 한다. 완벽한 주파수 재생 능력과 음악 용도에 뛰어난 효율의 드라이버를 사용하여야 한다. 마운팅 브라켓을 활용한 손쉬운 사용이 가능하여야 하고, 다용도로 사용할 수 있는 생활 방수형 제품이어야 한다.

2) 기기특성

- 매칭 트랜스 포머	: 내장

- 인클로저	: 2웨이 BASS REFLEX

- 우퍼	: 61/2" PP cone

- TWEETER	: 20㎜ PABRIC DOME

- RATED INPUT POWER	: 60W RMS/ 240W Peak

- 임피던스	: 166Ω/330Ω/660㏀

- 감도 (1W/1m)	: 88㏈

- 크로스 주파수	: 3.5㎑

- 주파수 특성	: 40㎐ ~ 20㎑

- 중량	: 3.6㎏

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 217 x 302 x 191

** WM-60T 또는 동등 이상품 이어야 한다.