WIRELESS RECEIVER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 32채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이여야 한다. UHF주파수대에 PLL방식으로 깨끗한 음질을 출력해내어야 한다.

2)기기특성

- 수신주파수	: UHF 925MHz~932MHz

- 주파수 응답도	: 50Hz ~ 17KHz(-3dB)

- S/N	: 100dB

- 발진방식	: PLL Synthesized

- 톤 주파수	: Dual tone code 방식

- 의율(T.H.D)	: 0.5%이하

- 사용전원	: 3V

- 수신감도	: 100dB

- 채널수	: 32채널(1그룹-16채널, 2그룹-16채널)

- 동작온도	: -10℃ ~ +50℃

- 안테나 타입	: 헬리컬 타입

- 외형(WxDxH)	: 190 x 115 x 43mm

- 중량	: 167g

**WRM-1 또는 동등 이상품 이어야 한다.