사  양  서

품 명	Potable Amp Module	모 델	WRM-2	수 량	1
기 능	무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 32채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이여야 한다. UHF주파수대에 PLL방식으로 깨끗한 음질을 출력해내어야 한다.
규 격	- 수신주파수 : UHF 925MHz~932MHz - 주파수 응답도 : 50Hz ~ 17KHz(-3dB) - S/N : 100dB - 발진방식 : PLL Synthesized - 톤 주파수 : Dual tone code 방식 - 의율(T.H.D) : 0.5%이하 - 사용전원 : 3V - 수신감도 : 100dB - 채널수 : 32채널(1그룹-16채널, 2그룹-16채널) - 동작온도 : -10℃ ~ +50℃ - 안테나 타입 : 헬리컬 타입 - 외형(WxDxH) : 190 x 15 x 43mm - 중량 : 230g