Power Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 오디오 신호를 받아 스피커가 동작할 수 있도록 증폭하는 파워 앰프로써 오디오 입력 신호 볼륨을 각각 21단계로 조정할 수 있어야 하고, 스테레오와 브릿지 모노 기능이 있어 앰프 출력을 선택할 수 있어야 한다. High Pass Filter, Limiter 기능을 스위치로 동작시킬 수 있어야 하고, 자체 보호회로가 내장되어 있어 앰프를 보호할 수 있어야 하며, 앰프의 안정적인 동작을 위한 속도 가변 쿨링팬이 장착되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 출력 전압             Stereo        : 320W x 2CH (8Ω)

Stereo        : 480W x 2CH (4Ω)

Bridge mono  : 960W (8Ω)

- 신호 대 잡음비                      : 100㏈ 이상

- CLASS                              : AB

- 전 고조파 의율                      : 0.03%

- 주파수 특성                         : 0/-0.5㏈; 20㎐ ~ 20㎑

0/-3㏈; 20㎐ ~ 20㎑

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 432 ㎜

- 무게                                : 13㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.