양방향 Antenna

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 양방향 안테나로 적은 반사계수를 지니고 있어 고효율적이며 실내/외 설치가 용이하며, 방수를 위해 고무패드를 사용하여 빗물 침투를 방지할 수 있어야 한다. 내구성이 강한 부품들을 사용하여 제품 고장이 적으며, 수명이 길어 유지보수에 최적화되어 있어야 한다. 또한 BNC 커넥터 결선이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 임피던스                            : 50Ω

- 안테나 게인                         : 7.5㏈

- 사용전원                            : 10 ~ 15V, 75㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 270 x 270 x 2㎜

- 무게                                : 0.2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.