Combo Expander

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 DIGI Combo 시스템의 확장이 필요한 경우 16회선까지 스피커 회선 확장 및 비상출력 확장이 가능한 장비로서 3선식(ATT 사용가능) 방식을 적용한 장비여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 16CH

- 출력 채널                           : 16CH

- EM 출력                            : 16CH

- 통신방식/속도                       : RS-232 / 9600bps

- 최대허용 입력                       : 1000W 이내 (채널당 300W 이하)

- 사용전원(최대사용)                   : DC 24V / 1A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350㎜

- 무게                                : 5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.