Monitor Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12“ 2way Full Range Active 모니터 스피커로써 Class D 앰프가 내장되어 있어 무게가 경량화 되어야 하며, 모니터 전용 단일 지향축 Coaxial 유닛을 적용하여 완벽한 무대 공간음향을 연출할 수있어야 한다. 또한 MDF 재질로써 선명한 소리를 구현할 수 있어야 하며, Dante Network Ultimo가 적용되어 있어서 무손시르 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 58㎐ ~ 20㎑

- 정격 입력                           : 400W

- 최대 음압 레벨                      : 130㏈

- 지향성                              : 90° x 90°

- 캐비넷 재질                         : MDF

- 커넥터                              : EtherCON x 2, XLR combo x 2 , XLR(m)

- 네트워크                            : ULTIMO Dante

- 외형규격(W x H x D)                : 600 x 330 x 450㎜

- 무게                                : 28㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.