Ceiling Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 천정에 취부하는 원형 구조의 실링 스피커로써 천정 타공 후 커버와 천정 간의 착탈이 용이하고, 손쉽게 설치가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 정격 출력                           : 3W

- 주파수 특성                         : 200㎐ ~ 20㎑

- 임피던스                            : 1.5㏀ / 3㏀

- 감도                                : 92㏈

- 타공홀 지름                         : 195 ~ 200㎜

- 외형규격(W x D)                     : 227 x 118㎜

- 무게                                : 0.7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.