Chairman Unit

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 의장용 회의용 마이크로써 회의모드 프리셋 지원이 가능하며, 의원용 마이크 제어가 가능하고, 발언 시 유니트 부분의 램프가 점등되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 30㎐ ~ 18㎑

- 감도                                : -45±2㏈@1㎑

- 입력 임피던스                       : 1㏀

- 신호대 잡음비                       : 68㏈

- 입, 출력 연결 케이블                 : 2m 8핀 쉴드 케이블, 2m 8핀 T케이블

- 마이크 길이                         : 650㎜

- 사용전원                            : DC 12V(메인 컨트롤러 전원 공급)

- 외형규격(W x H x D)                : 210 x 155 x 50㎜

- 무게                                : 1.2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.