Digital Powered Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 파워앰프로써 CLASS-D가 적용되어 증폭이 쉽고 노이즈에 강해야 한다. 진공관이나 트랜지스터 방식의 앰프에 비해 크기가 작아 가볍고 효율이 90%에 이르러 발열도 매우 적어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 2CH 3pin XLR Balance

- 정격 입력                           : +4㏈u

- 정격 출력                           : 1200W / 4Ω, 2CH

- RMS Power Rating(8Ω)               : 600W x 2CH

- RMS Power Rating(4Ω)               : 1200W x 2CH

- RMS Power Rating Bridged(8Ω)       : 1200W x 1CH

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 20㎑, -1㏈

- 신호 대 잡음비(1/2 POWER, 1㎑)      : >100㏈

- Cross Modulation Distortion          : <0.5%(1/2 power, 1㎑)

- Pilot Lamp of Channel Operate       : Existence

- 소비전력                            : 1200W

- 사용전원                            : AC 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 432㎜

- 무게                                : 17㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.