Digital Signal Processor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써 편리한 음질 조정을 위한 전면 LCD창과 DSP 제어 ENCODER 사용이 용이한 GUI를 갖추어야 한다. 정격 입출력 ±20㏈ 채널별 개별 입력 레벨, P.E.Q, G.E.Q, DEALY, MUTE 등의 제어 기능이 있어야하며, Dante Network Ultimo가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 단자                           : 2 XLR (BALANCE)

- 출력 단자                           : 4 XLR (BALANCE)

- 네트워크 단자                       : 2 x RJ45

- 최대 입력 신호 레벨                 : +18㏈u

- 정격 입력 신호 레벨                 : +4㏈u

- 출력 임피던스                       : 600Ω

- 입력 임피던스                       : 10㏀

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 22㎑(±1㏈)

- 다이나믹 레인지                     : 115㏈(A-Weighted)

- THD+N                             : 0.001%(20㎐ ~ 20㎑)

- 샘플링 레이트                       : 48㎑

- 컨트롤 프로토콜                     : USB, RS-232C

- 제어 온도 범위                      : 0°C ~ 40°C

- 사용전원                            : AC 110V ~ 240V(10W)

- 외형규격(W x H x D)                : 432 x 44 x 405㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.