Digital Signal Processor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써 40-bit Floating Point Processor와 24bit Analog Converts를 지원하여야 하며 주파수는 1㎐단위로 구성되어야 한다. 전면 패널에서 실시간으로 컨트롤이 가능해야 하며, RS-232, GUI에 USB 또는 Ethernet Interface를 통해 PC에서 컨트롤 가능하여야 한다. 펌웨어 업그레이드를 통하여 기기 유지가 가능해야 하며, 다양한 셋업의 저장 및 시스템 보안이 해결되어야 한다.ㅍ

2) 기기특성

- 입력 단자                           : 4 XLR (BALANCE)

- 출력 단자                           : 4 XLR (BALANCE)

- 네트워크 단자                       : Not Supporting

- 최대 입력 신호 레벨                 : +18㏈u

- 정격 입력 신호 레벨                 : +4㏈u

- 출력 임피던스                       : 600Ω

- 입력 임피던스                       : 10㏀

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 22㎑(±1㏈)

- 다이나믹 레인지                     : 115㏈(A-Weighted)

- THD+N                             : 0.001%(20㎐ ~ 20㎑)

- 샘플링 레이트                       : 48㎑

- 컨트롤 프로토콜                     : USB, RS-232C

- 제어 온도 범위                      : 0°C ~ 40°C

- 사용전원                            : AC 110V ~ 240V(10W)

- 외형규격(W x H x D)                : 432 x 44 x 405㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.