Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 35채널의 오디오 입력과 24채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 16채널과 오디오 출력 16채널을 지원하며 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(16),

System Link(1) 총 35채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(16) 총 24채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.