Emergency Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 비상 발생 시 비상멘트를 송출, 입력 채널 우선순위 방송이 가능한 장비로써 전면에 상태 LED를 내장하여 사용자가 상태 확인이 용이하여야 한다. PTT MIC를 내장하여 비상방송에 적합하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 5CH

- 출력 채널                           : 1CH

- 접점 입력                           : 4CH(EM, TIMER, RM1, RM2)

- 접점 출력                           : 5CH(EM, TIMER, RM1, RM2, BGM)

- SD CARD                           : 4GB 내장

- 통신방식 / 속도                     : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V / 0.3A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 378 ㎜

- 무게                                : 5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.