Emergency Switcher

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 R형 화재수신 데이터가 지원되지 않는 환경에서 P형 접점 신호를 데이터로 변환하는 시스템으로 비상방송구역을 ON/OFF 할 수 있어야 하며, 표시 램프가 있어 확인이 용이해야 한다.

2) 기기특성

- 감지 회선 수                        : P형 16회선

- 통신방식 / 속도                     : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V / 100㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.