Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12“ 2-WAY HDMI Battery Active Speaker로써, 2.4㎓ 2채널 무선 마이크가 수신될 수 있어야 하며, HDMI HD 영상이 입, 출력 되어야 한다. 2채널 MIC/LINE 입력, 1채널 라인 출력이 되어야 하고, 1채널 라인 입력, 리버브 컨트롤이 적용되어야 한다. MP3, BLUETOOTH 플러이어가 내장되어 있어야 하며, D-CLASS LF. HF개별 2채널 디지털 앰프가 적용되어야 하고, 사용자의 편의를 위한 DSP 오디오 컨트롤 및 제어창으로 제어가 가능하여야 하고, 뮤직 키 컨트롤, MULTIPLEX 기능이 내장되어 있어야 하며, 전기능 LCD 제어 표시창에 표시되어야 한다. 자체 내장된 컨트롤 엔코더 스위치가 적용되어야 하며, 내장되어 있는 배터리 전압 감지기능을 통해 완전 방전 보호 기능과 과충전 방지 기능이 적용되어야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : 12“ LF / 1.5” HF 드라이버

- 주파수 응답 특성                    : 64㎐ ~ 18㎑

- 정격 허용 입력                      : 400W

- 최대 허용 입력                      : 1600W

- 최대 음압                           : 130㏈

- 지향성                              : 90° x 60°

- 외형규격(W x H x D)                : 420 x 620 x 410 ㎜

- 무게                                : 25㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.