Video Mixer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 비디오 믹서로써 HD-SDI 2채널과 HDMI 4채널의 고화질 FULL HD 디지털 신호를 입력받아 시각적 효과를 이용하여 원하는 영상을 선택하거나 합성하여 출력할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- VIDEO INPUT(CH1, 2)                : HD-SDI(1080p, 1080i, 720p / 59.94㎐,

60㎐ / 30fps, 60fps), 75Ω, BNC

- VIDEO INPUT(CH3, 4, 5, 6)           : HDMI(1080p, 1080i, 720p / 59.94㎐,

60㎐ / 30fps, 60fps), TMDS, Type A(19pin)

- VIDEO OUTPUT CH1                 : HDMI(1920x1080i / 59.94㎐),

TMDS, Type A(19pin)

- VIDEO OUTPUT CH2                 : HD-SDI(1920x1080i / 59.94㎐), 75Ω, BNC

- MONITOR OUTPUT                  : HDMI(1920x1080i / 59.94㎐),

TMDS, Type A(19pin)

- VIDEO EFFECT 기능                  : DSK, PIP, Chroma Key, 영상전환, Mix, Wipe

- AUDIO IN L/R                       : 1채널

- AUDIO OUT L/R                     : 1채널

- 음량 조정                           : 마스터 음량 조정

- 주파수 특성                         : 40㎐ ~ 20㎑

- S/N                                 : 60㏈ 이상

- 왜율                                : 1% 이하

- 사용전원                            : DC 12V, 3A, DC Jack

- 외형규격(W x H x D)                : 440 x 80 x 220㎜

- 무게                                : 4.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.