Auto Blower

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛 내 탑재된 방송장비의 발열 등으로 내부 온도가 적정 온도 이상으로 상승할 경우 수동 또는 자동으로 팬이 동작되어 외부로 열기를 배출시키는 기능을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 동작모드                            : 자동(35°c 이상), 꺼짐, 수동

- FAN 소비전류                       : 900㎃

- FAN 회전속도                       : 2,600RPM

- 통풍 소음레벨                       : 40㏈

- 사용전원                            : DC24V / 240㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 68.5㎜

- 무게                                : 2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.