CD Player & Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CD플레어이 및 튜너로써 자동 메모리 기능이 있어 전원이 차단되어도 이전의 동작 상태를 기억하는 기능을 가지고 있으며, 각 BAND별 6개의 방송 주파수 저장이 가능(FM1, FM2, AM)하여야 하고, CD-DA, USB, SD CARD, AUX, TUNER 재생을 지원과 MP3, WMA 포맷 재생이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 30㎐ ~ 20㎑ (±3㏈)

- 신호 대 잡음 비                     : 70㏈ 이상

- 고조파 의율                         : 0.12% 이상

- 출력 레벨                           : RCA : 1Vpp, XLR : 2Vpp

- 채널 분리도                         : 70㏈

- FM(22.5kHz MOD)

수신 주파수                   : 87.5㎒ ∼ 108.0㎒

실용감도                      : 11㏈

고조파 의율                   : 0.5%이하

신호대 잡음비                 : 50㏈ 이상

출력 레벨                     : RCA : 800㎷pp, XLR : 1.6Vpp

- AM(30% MOD)

수신 주파수                   : 522㎐ ∼ 1,611㎑

실용감도                      : 41dB

고조파 의율                   : 0.5% 이하

신호대 잡음비                 : 40㏈ 이상

출력 레벨                     : RCA : 800㎷pp, XLR : 1.6Vpp

- 통신방식/속도                       : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : 약 DC24V / 500㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 378㎜

- 무게	: 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.