Data Communicator

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 메인 컴퓨터와 입,출력을 복수 채널로 전송할 수 있고, 복수의 여러 채널에서 데이터를 입력 받아 한 채널로 입,출력이 가능하게 해줄 수 있어야 한다. 또한, 각 채널에는 통신 전용 프로세서를 사용하여 이중 데이터 전송 시 데이터의 회손 및 망실을 막을 수 있어야 하며, 전면 LED는 각 채널에 대한 통신 유무 및 통신 에러를 확인할 수  수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 메인 통신채널                       : 1CH

- RS-232 통신포트                    : 8CH

- 표시                                : RX / RX LED

- 통신방식 / 속도                     : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 44 x 378 ㎜

- 무게                                : 5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.