Digital Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 AM/FM 라디오 방송 신호를 수신하여 재생하는 고품질의 Digital Tuner로써 10개의 AM/FM 방송주파수를 저장할 수 있고, 전원차단 시 기억된 메모리 유지와 30개의 메모리(AM:12개, FM:18개 / 채널당 6개) 설정이 가능해야 한다. 디지털 LED Display로 주파수 표시기능, 자동 선국, 메모 및 스캔이 가능하여야 하고 방송신호 강도 표시기능이 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 범위                FM      : 87.5 ~ 108㎒(22.5% MOD)

AM      : 522 ~ 1,620㎑(30% MOD)

- 입력채널 수                         : 35CH

- 신호 대 잡음비             FM      : 60㏈

AM      : 45㏈

- 사용전원                            : DC24V / 500A 이하

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜

- 무게                                : 3.4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.