Emergency Combo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 기존 전관방송장비의 스피커셀렉터, 릴레이그룹, 비상스위치를 통합하여 1U의 콤팩트한 사이즈로 구성하고, 전면 스위치를 이용하여 수동제어도 가능한 콤보 시스템이여야 한다. 또한 소방법에 의거하여 스피커 선로 단락을 실시간으로 체크할 수 있어야 하며, 사용자가 원하는 지역에 선택적으로 방송이 가능하도록 하는 장비여야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 셀렉터, 라인체커, 비상스위치

- 재어회선 수                         : 16CH

- 스피커선택회선 수                   : 16CH

- 통신방식                            : RS-422 / RS-232

- 사용전원                            : DC24V 20W

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.