Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 10인치 LF로 이루어진 2WAY 스피커로써 인클로져는 고압축 Plywood가 채용되어야하며 고정형 설치를 위한 I-BOLT, 스피커 스탠드 사용을 위한 폴마운트 포인트가 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특                           : 65㎐ ∼ 20㎑

- 허용 입력                      RMS : 200W

PROGRAM : 400W

PEAK : 800W

- 지향각도                            : 90° x 50°

- 최대 음압레벨                       : 126㏈

- 음압감도(1W/1m)                    : 93㏈

- 공칭 임피던스                       : 8Ω

- 커넥터                              : Speakon

- 외형규격(W x H x D)                : 330 x 520 x 330㎜

- 무게                                : 13㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.