Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12인치 LF로 이루어진 2WAY 스피커로써, 인클로져는 고압축 Plywood가 채용되어야하며 고정형 설치를 위한 I-BOLT, 스피커 스탠드 사용을 위한 폴마운트 포인트가 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성                     : 45㎐ ~ 20㎑

- 허용 입력                      RMS : 300W

PROGRAM : 600W

PEAK : 1,200W

- 지향각도                            : 90° x 50°

- 최대 음압                           : 128㏈

- 음압 감도(1W/1m)                   : 97㏈

- 임피던스                            : 8Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 400 x 640 x 400㎜

- 무게	: 22㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.