Line Array Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Dual 10“ 2Way Line Array Speaker로써 편하고 정밀한 각도 조절이 가능하여야 한다. 120° x 12°의 넓은 지향각으로 다양한 활용이 가능하여야 하고, hybrid Horn 디자인을 이용한 고른 음원송출이 가능해야 한다. 2Way 16Ω 설계를 통한 앰프 수량을 최적화할 수 있으며, Emery Spray Finish의 생활 방수 처리가 되어야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : Dual 10“ Driver

- 주파수 특성                         : 63㎐ ~ 19㎑

- 최대 음압 레벨                      : 128㏈

- 정격 입력                           : 600W

- 지향성                              : 120° x 12°

- 캐비넷 재질                         : MDF

- 임피던스                            : 16Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 740 x 300 x 775㎜

- 무게                                : 48㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.