Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 15인치 패시브 스피커로써 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 혼이 회전 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위해 10㎜ I-Bolt 지점이 14개 있어야 하며, MDF 재질로써 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다. 또한 45°각도로 무대 모니터 용도로 사용가능하여야 하며, 초경량 보이스 코일 및 독자적 냉각 시스템을 적용하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 54㎐ ~ 18㎑

- 정격 입력                           : 400W

- 감도                                : 99㏈

- 최대 음압 레벨                      : 131㏈

- 지향성                              : 90° x 60°

- 임피던스                            : 8Ω

- 캐비넷 재질                         : MDF

- 외형규격(W x H x D)                : 462 x 785 x 460㎜

- 무게                                : 35㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.