Line Array Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인 어레이 스피커로써 Bi-Amp(LF 16Ω, MF/HF 16Ω), Tri-Amp(LF 16Ω, MF 16Ω, HF 16Ω) 모드 전환이 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위한 리깅 디자인과 Full-Range 엔클로져 간의 각도 조절이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : Dual 8“ Driver

- 주파수 특성                         : 60㎐ ~ 19㎑(-6㏈)

- 최대 음압 레벨                      : 129㏈

- 정격 입력                           : 500W

(Tri-Amp : 200/200/100W,BI-Amp : 200/100W)

- 지향성                              : 120° x 12°, 0° - 12° angle control

- 캐비넷 재질                         : Russian Birch Wooden Cabinet

- 임피던스                            : Bi-Amp 16Ω / 16Ω

Tri-Amp 16Ω / 16Ω / 16Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 625 x 240 x 535 ㎜

- 무게                                : 24㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.