Mic Ext. Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 MIC와 MIC JACK BOX를 연결시켜 주는 연장코드로 BALANCE TYPE의 쉴드 케이블에 CANON CONNECTOR로 되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 마이크 연장 케이블

- 접속형태                            : 4 pole female cable 커넥터

- 커넥터                              : XLR(암/수)

- 케이블                              : 2 CORE SHIELD LINE

- 길이                                : 10M

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.