Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8채널까지 방송기기를 연결할 수 있는 순차전원공급장치로써 전원 공급시 1채널부터 8채널순으로 일정 시간 간격을 두고 전원을 공급할 수 있어야 하며, 전원 차단시에는 역순으로 차단하여 전원의 과부하 현상이나 충돌을 줄일 수 있어야 한다. 또한 전면 패널에는 전압상태를 표시하여 별도의 전압 Tester 없이도 전원공급 상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 BY-PASS기능이 포함되어 순차전원공급 기능이 필요 없을 때에는 직접 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- AC Voltage Meter                   : Line Input /Output,

AC Voltage Meter 내장

- 채널 수                             : 8CH 또는 7CH + 고정 1CH

- 채널 당 적정 부하 한계              : 220V / 10A, 2200W / Channel

- 채널 당 최대 부하 한계              : 220V / 15A, 3300W / Channel

- 전체 채널 합계 부하 한계            : 220V / 50A

- 연속작용 사이의 시간 간격           : 0.5초, 1초, 2초, 4초

- 링크                                : 가능

- 링크시 사용하는 케이블              : DIN 6P Cable

- Control                             : Sequency On / Lamp, By-Pass,

7~8CH Sequency selector

- 지시등                              : Power, Channel On, Bypass, Direct Out

- 램프전압                            : AC12V / 400㎃

- 출력단자                            : 3단자 전원 터미널 블록

- Remote Signal Connector            : DIN 6P JACK

- Remote SW, LED                    : RCA JACK

- DC 출력전압                        : DC24V / 5A

- 사용전원                            : 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 300㎜

- 무게                                : 7.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.