Program Exchanger

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 매트릭스 기기와 연결하여 REMOTE, TIMER, 비상방송 등이 입력될 때 자동으로 신호를 전환시켜 주어야 한다. 입력된 신호의 우선순위를 정해 놓아 순위가 낮은 신호를 차단하고 우선순위가 빠른 신호만을 출력할  수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 표시장치                            : 스위치

- 제어 회선 수                        : 4회로

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.