Portable Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 컴팩트한 15“ 소형 2Way Full Range Passive Speaker System으로써 DSP프리셋을 이용하여 편리하고 간편하게 사운드를 조정할 수 있어야 한다. 모든 컨트롤을 확인할 수 있는 LCD디스플레이가 탑재되어 있어야 하며, D-CLASS 2채널 앰프와 SMPS 전원회로를 적용하여 높은 출력과 효율을 가져야 한다. 또한 온도 및 DC 검출 보호회로 동작 및 과입력 리미터 회로가 내장되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답                         : 57㎐ ~ 18㎑

- 주파수 재생 범위                    : 49㎐ ~ 20㎑

- 최대 SPL(1W/1M)                    : 128㏈

- LF 사양 / 임피던스                  : RMS 300W, 15“(300㎜) 풀레인지 우퍼 / 8Ω

- HF 사양 / 임피던스                 : RMS 50W, 1.5“ 티타늄 컴프레션 드라이버 / 8Ω

- 출력 방식                           : Active 2Way(D-CLASS LF/HF)

- 스피커 시스템 임피던스              : 8Ω

- 커버리지                            : 90° x 60°

- 정격 출력                           : 300W(RMS Power)

- 최대 출력                           : 1,000W(Peak Power)

- 입력 커넥터                         : XLR/TRS 콤보 x 2, 3.5㎜ Phone, RCA Stereo

- 출력 커넥터                         : XLR 링크 출력 잭

- 동작 모드                           : 뮤직, 라이브, 클럽, 스피치

- 기타 기능                           : SUB, TONE

- LCD 디스플레이                     : 레벨미터, 음향, 리미터

- 그릴 / 후면 판넬                    : 스틸분체도장

- 소비전력                            : 250W

- 사용전원                            : AC 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 485 x 710 x 380㎜

- 무게                                : 23.8㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.