Remote Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System 전용 리모트 앰프로써 방송 전, 후 차임으로 방송 예고 및 종료를 할 수 있어야 한다. 또한 라인레벨의 외부 신호(C.D.P등)를 AUX입력을 통하여 방송 가능하고 마이크, 차임, AUX의 개별 볼륨 조절을 할 수 있어야 한다. 각종 동작 상태를 전면 LED로 확인 가능하여야 하며, 4개의 리모트를 동시에 사용 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                   MIC    : -50㏈m / 600Ω

AUX    : -10㏈M / 10㏀

- 출력 채널                           : 0㏈ / 600Ω BAL

- 주파수특성(-3㏈)                     : 100㎐ ~ 15㎑

- S/N비                               : More than 65㏈

- T.H.D                               : Less than 0.5%

- 내부 기능                           : Chime, Mic, Aux

- 사용전원                            : DC 24V / 0.3A 이하

- 외형규격(W x H x D)                : 201 x 212 x 68㎜

- 무게                                : 1.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.